CTI for Aastra Phones Hilfe:
Konfiguration

- Konfiguration

Für Mitel/Aastra-Telefone gelten prinzipiell die Konfigurationshinweise wie für Snom-Telefone.
Siehe:

- Verbindung
- Wählen
- Action-URLs
- Weitere
- FAQ (Zum Beispiel: Eingehende Rufe werden nicht angezeigt)

#### Spezielle Hinweise für Aastra-Telefone

> ###### XML Push Server List

> Für Aastra-Telefone muss die IP-Adresse Ihres Rechners in der "XML Push Server List" eingetragen sein, damit die Wahl per CTI vom Telefon ausgeführt wird. Siehe: [Aastra-Web-Konfiguration > Configuration Server > XML Push Server List]. Die Eintragung sollte der TAPI-Treiber normalerweise selbständig vornehmen.
> Hinweise, falls Ihr Rechner und das Telefon über einen Router verbunden sind (getrennte Netzwerke):
> - Im Kontext der "Aastra Line 1": Unter dem Tab [Action URLs > IP - Erweitert...] ist die externe Router-IP einzutragen.
> - Im Kontext der "Asterisk Lines": Unter dem Tab [Lokale IP - Erweitert...] ist die externe Router-IP einzutragen.

> ###### HTTPS

> Wenn in der Aastra-Web-Konfiguration unter [Netzwerk] die Option "HTTPS Server - Redirect HTTP to HTTPS" aktiv ist, oder Sie explizit HTTPS verwenden wollen, muss im Internet Explorer ggf. "SSL 3.0" freigeschaltet werden unter [Internetoptionen > Erweitert > Sicherheit].
> Die Verwendung von HTTPS wirkt sich auf folgende Aktionen aus:
> - Automatische Konfiguration der "XML Push Server List"
> - Im Kontext der "Aastra Line 1":
>   - Automatische Konfiguration der "Action URLs"
>   - Automatische Konfiguration des "Poll"-Events

> Achtung:
> - Bei Verwendung von HTTPS im Kontext der "Aastra Line 1" reagiert die CTI-Steuerung träge, da die automatischen Konfigurationen per HTTPS mehrere Sekunden benötigen.
> - Es wird daher die Verwendung von HTTP empfohlen.

> - Die Befehle zum Wählen und Auflegen werden immer per HTTP gesendet. Die Berechtigung wird über die "XML Push Server List" gesteuert (siehe oben).

> Aastra ist ein registriertes Warenzeichen der Aastra Technologies Limited. http://www.aastra.com