TAPI for Hilfe:
Asterisk Manager Proxy

- Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
- Asterisk Server Konfiguration

- Verbindung

- Asterisk Manager

- manager_custom.conf

- Asterisk Manager Proxy

- TAPI-Funktionen

- Anrufschutz, Rufumleitung, UserInfo

- Anpassen

- Hinweise/FAQ

Auf dieser Seite

- Asterisk Manager Proxy
- astmanproxy.conf
- astmanproxy.users
- Test mit telnet

#### Asterisk Manager Proxy

> Der Asterisk Manager Proxy sollte verwendet werden, wenn mehr als 10 Clients eine Verbindung zum Asterisk Manager benötigen oder wenn Sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen verwenden wollen. Informationen zum Asterisk Manager Proxy finden Sie unter::
> http://www.voip-info.org/wiki/view/AstManProxy

> Konfigurationsdateien:
> Die Asterisk Manager Proxy Konfigurationsdateien sind "astmanproxy.conf" und "astmanproxy.users".

#### astmanproxy.conf

> Die folgenden Parameter von astmanproxy.conf sind für den TAPI-Treiber von Interesse:

> ; astmanproxy.conf ... acceptunencryptedconnection = yes listenaddress = * listenport = 1234 authrequired = yes/no proxykey = secret inputformat = standard outputformat = standard autofilter = off

> Kommentare: |
> acceptunencryptedconnection | muss auf "yes" stehen
> listenaddress listenport | Der TAPI-Treiber verbindet sich zu dieser IP-Adresse und TCP-Port.
> authrequired | "yes" oder "no"
> proxykey | Wenn gesetzt, dann ist das "secret" auch im Asterisk Server Dialog einzutragen.
> inputformat outputformat | muss auf "standard" stehen
> autofilter | muss auf "off" stehen

#### astmanproxy.users

> ; Astmanproxy user list ; ; Reload permissions by sending a SIGHUP ; ; "user" is the username, secret is the password, and the (optional) ; channel setting causes filtering of events only for the specified ; channel to be sent to this user. ; ; user=secret,channel,out_context (to Asterisk),in_context (From Asterisk) steve=steve,SIP/snom190,local,

> Kommentar:

> Wenn Sie einen Channel wie "SIP/snom190" für einen Nutzer setzen, dann können einzelne Verbindungszustände nicht erkannt werden, zum Beispiel "Rufton".

#### Test mit telnet

> Beispiel: | Verbindungsparameter | Login-Action
> | - AstManProxy-IP: 192.168.0.20 - AstManProxy-Port: 1234 | Action: Login ActionID: 1 UserName: steve Secret: steve

> 1. Rufen Sie "telnet 192.168.0.20 1234" per Kommandozeile auf.
> 2. Der Proxy müsste mit "Asterisk Call Manager Proxy/Version" antworten.
> 3. Kopieren Sie die vier Zeilen Ihrer angepassten Login-Action in die Zwischenablage und anschließend per Kontextmenü in die Telnet-Session.
> 4. Drücken Sie 2 x Enter.
> 5. Der Proxy müsste mit "Response: Success, Message: Authentication accepted" antworten.

> Beispiel-Sequenz:

> telnet 192.168.0.20 1234 ... Asterisk Call Manager Proxy/1.22pre081119 Action: Login ActionID: 1 UserName: steve Secret: steve Response: Success Message: Authentication accepted