IP Phone Hilfe:
Firewall Konfiguration

- Config for IP Phones
- Konfigurationsdialoge

- Verbindung
- Wählen
- Aktion URLs

- Firewall Konfiguration

- Weitere Einstellungen

- FAQ

> Das Telefon sendet die Anrufinformationen per Action URLs zum angegebenen TCP-Port auf Ihrem PC. Der TCP-Port muss daher in Ihrer (Windows)-Firewall freigeschaltet sein. Wenn Sie eine andere Firewall verwenden, müssen Sie diese manuell konfigurieren.

> Wenn die Firewall die eingehenden TCP-Verbindungen blockiert, dann erhalten Sie keine Verbindungszustandsmeldungen über TAPI.

> Beispiel-Konfiguration der Windows XP Firewall für TCP Port 8080:

> 1. Öffnen Sie die Firewall-Konfiguration über: [Start > Systemsteuerung > Sicherheitscenter > Windows-Firewall]
> 2. Wählen Sie den Tab-Reiter "Ausnahmen"
> 3. Klicken Sie auf die Taste [Port...]
> 4. Geben Sie einen Name ein. z.B.: "Freischaltung TCP Port 8080 für snom TAPI"
> 5. Geben Sie die Portnummer "8080" ein und klicken Sie auf [OK].

> Tipp: Command-Datei zur automatischen Firewall-Konfiguration: win_firewall_cfg.cmd