CTI Client Hilfe:
ansitel CTI Server

- Themen-Index
- Versionen
- Neue Funktionen im CTI Client 3.x
- Systemvoraussetzungen

- Integrierte TAPI Treiber

- Asterisk

- Systemhäuser für Asterisk TK-Anlagen

- FRITZ!Box
- Android
- COMfortel D-xxx
- aastra/Aastra IP Telefone
- Fanvil
- Gigaset DX IP Telefone
- Grandstream IP Telefone
- snom IP Telefone
- Tiptel/Htek IP Telefone
- Yealink IP Telefone
- Integriertes SIP-SoftPhone

- Konfiguration
- Schnurlose Headsets

- Zoiper BIZ
- Skype-Anbindung
- ansitel CTI Server

- getestete TAPI-Geräte
- Netzwerk TAPI
- Installation und Test eines TAPI-Treibers

- Installation
- Telefonsteuerung
- Programmfunktionen
- Ordner / Datenanbindung
- Optionen
- Fensterverwaltung
- Design
- Tutorials

> ###### Folgende Szenarien werden vom CTI Server unterstützt

> - In Verbindung mit einem 3rd-Party-TAPI-Treiber Ihrer Telefonanlage:
>   - Steuerung des eigenen Telefons über den CTI Server.
>   - Monitoring/BLF anderer TAPI-Geräte.
> - In Verbindung mit lokaler TAPI auf den Clients oder lokal eingebundenen Telefonen:
>   - Monitoring/BLF anderer CTI Clients über eine Gruppe im CTI Server.
>   - Der CTI Server kann ggf. auch auf einem anderen Client PC installiert werden, um auf dessen TAPI-Treiber zuzugreifen.

> ###### CTI Client mit CTI Server verbinden

> - Der CTI Server Connector ist zu aktivieren unter:
>   [Optionen > Anpassen > Komponenten und Plugins > CTI Server].
>   Der Client ist dann neu zu starten.
> - Unter [Optionen > CTI Server] ist eine neue "CTI Server Verbindung" zu erstellen und zu konfigurieren.
> - Unter [Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät) ] klicken Sie auf "TAPI-Gerät auswählen".
>   Im folgenden Dialog sollte der CTI Server links angezeigt werden.
>   Rechts wählen Sie dann Ihr TAPI-Gerät aus.